|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| DOC no  SEH/MS.001/Rev01 | Date 20/06/2022  Page 6 |

**İşin Metodologiyası**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Name** | **Signature** | **Date** |
| **Hazırlandı;** | Seymur |  | 20.06.2022 |
| **Təsdiq edildi;** | Eyvaz Əliyev |  | 20.06.2022 |

*Mündəricaat*

## Giriş 3

*2.Məqsəd \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3*

*3.İşin Həcmi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3*

*4.Cavabdehlik 3*

*5Materiallar 4*

*6.İşin Metodikası 5*

*7.Avadanlıq 7*

* 1. **GİRİŞ**

Bu sənəd Şeh MMC şirkətinin görüləcək işlərinin metodikasını və məntiqi ardıcıllığını izah edir.

* 1. **MƏQSƏD**

İşin metodikası sənədinin məqsədi binalarında işlərinin standartlara və layihə tələblərinə uyğun aparılmasıdır.

* 1. **İŞİN HƏCMİ**

Dalğa Plazada relsvari dəmir parapet sisteminin qurulmasıdır hündürlükdə təmizlik və s. işlərin görülməsini təmin etmək məqsədi üçün.

* 1. **CAVABDEHLİK**

**Layihə rəhbəri cavabdehdir:**

Bu metodun ümumi tətbiqi və təmizləyici tədbirlərin nəzarəti .

Test Planları və Risk Qiymətləndirilməsi daxil olmaqla İş Metodikası Təqdimatlarının təqdim edilməsi və təsdiqlənməsi.

Müştərilərlə və digər tərəflərin razılığı ilə əlaqəli əməliyyatlar. İnsan və maddi ehtiyatların təşkil edilməsi və icra tədbirlərinin planlaşdırılması.

Keyfiyyətin İdarə Edilməsi Sisteminin ümumi nəzarəti.

SƏTƏM İdarəetmə Sisteminə ümumi nəzarət.

Layihənin icrası və səriştə, müştəriyə təhvil verilməsi və tamamlanma aktını almaq. Dizayn və ya layihə tələblərinə dair hər hansı dəyişiklik üçün müştəri ilə əlaqə qurmaq.

Proqres işlərinin idarə edilməsi və yekun təsdiqi işlərin başlamazdan ən azı 3 gün əvvəl əldə edilməsini təmin etmək.

**KN/KA rəhbəri cavabdehdir:**

Bütün işlərin İş metodikasıı və Sınaq Planları kimi həyata keçirilməsini təmin etmək .

İşlərin təsdiqlənməsi və qeydlərin aparılması üçün müştəri nümayəndəsi ilə əlaqə qurmaq.

Bütün ölçü cihazlarının kalibrli və uyğun şərtlərdə təmin edilməsini təmin etmək. Daimi olaraq ancaq müştəri tərəfindən təsdiqlənən və layihə tələblərinə cavab verən bütün materiallardan istifadə olunmasını təmin etmək.

**SƏTƏM rəhbəri cavabdehdir:**

Hər fəaliyyət üçün tapşırığın xüsusi risk qiymətləndirməsini aparmaq. Qiymətləndirilmiş risklər və hər bir fəaliyyətlə əlaqəli ətraf mühitə təsirlər barədə məlumatlılıq yaratmaq üçün gündəlik təlimatlar aparılması.

SƏTƏM prosedurlarına, hüquqi və digər tələblərə uyğun olaraq işlərin aparılmasını təmin etmək üçün yoxlamalar aparmaq.

İş icazəsi sisteminin SƏTƏM tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilməsini təmin etmək. Bütün avadanlıqların təhlükəsizlik qaydaları sertifikatlarına (tətbiq olunduğu hallarda) və lisenziyaya və icazələrə malik bütün olmalarını təmin etmək.

Bütün fəaliyyətlərin ətraf mühitə təsiri və qanuni və digər tələblərə uyğun olması üçün qiymətləndirilməsini təmin etmək.

İstənilən SƏTƏM tələbləri üçün müştəri ilə əlaqə saxlamaq.

* 1. **Material**

**Aşağıda sadalanan materiallar iş sahəsində yerləşdirilməlidir, bunlar aşağıdakılardır:**

**Dalğa plaza**

**Anker sayı 300**

**77 metrə turbo**

**Şayba, qraver qaykası, qayka və kontur qayka. Şayba, qraver şayba və RIM qayka.**

**UV dayanıqlı silikon**

* 1. **İŞİN METODİKASI**
     1. Parapet relsvari turboları montaj etmək üçün binanın səthi deşiləcək və sonra kimyasal maddə vurulacaq sonra həmin deşiyə 25 sm- lik 14-lük şpilka soxulacaq. binanın özünə məxsus ankeraj şpilkanın üstünə otuzdurub qraver qoyulub qayka ilə sıxılacaq. Sıxıldıqdan sonra kontur qayka ilə bağlanacaq. Ankerajın digər 3 deşiyinə sadə anker boltu quraşdırılacaq.
     2. Anker boltları tozdan, yağdan, sürüşkən mayedən, sement və ya digər arzuolunmaz örtüklərdən yaxşı təmizlənməlidir ki, bu da şvellerə düzgün yapışmaya mənfi təsir göstərə bilər.
     3. Anker bolt qaykası aşağı hissə sveller ilə təmasını yaxşı olmasını təmin etmək üçün sıx bir vəziyyətə gətirilməlidir.

**7.TƏHLÜKƏSİZLİK**

İşdən qabaq təlimat risk dəyərləndirilməsi və təxliyyə planı işçilərə izah olunmaldır. İşdən əvvəl gündəlik təlimat və işçilərə göruləcək işlərin təhlükəsiz metodikası izah olunmalıdır. Avadanlıqlar vizual olaraq baxışdan keçməlidir.

Əgər ehtiyac varsa yerli qanunvericiliyə uyğun gələn sertifikatlar müştəriyə təqdim olunmaldır. İsifadə olunacaq materialların nəmliyi və zədələri yoxlanılmalıdır.

Materialları qaldırmadan öncə yük qaldırma avadanlığının vəziyyətini yoxlamalıdır.

İşçi heyyəti əlcəkdən eynəkdən lazım olma yerinə görə istifadə etməlidir şəraitə görə FMV sayı arta ya da azala bilər İşləyərkən minimum Fərdi mühafizə vasitələri kimyevi materiallar ilə işləyərkən maskadan istifadə olunmalıdır.

Kəndiri bağlamaq üçün möhkəm yeri sifarişçi şirkətin təmsilçisindən soruşmalıdır.